# Configurazione della diagnostica

La diagnostica per un accessorio o fieldbus specifico è accessibile tramite l'opzione Info nella visualizzazione Stazione virtuale per l'accessorio o il fieldbus.

Accesso alla configurazione della diagnostica:

1. Nella vista Home, aprire la scheda Stazione virtuale e selezionare una stazione virtuale nel pannello di sinistra.

2. Aprire la finestra Accessori, selezionare Info e Diagnostica.

3. Attivare la Modalità monitoraggio o Modalità forzata con l'interruttore.
   Gli stati dei segnali di ingresso e di uscita sono disponibili nelle rispettive schede.

È possibile accedere alla diagnostica solo da un unico utente o funzione alla volta. Se la diagnostica è già in uso, appare un messaggio di informazione sullo schermo.