# Data Drop - 10125

Keď je DATADROP nastavený na true na konci signálu uťahovania DATADROP, signál pustí výsledok z uťahovania. Výsledok sa neuloží natrvalo ani sa neodošle do žiadneho zariadenia alebo klienta, ako napríklad ToolsNet alebo adaptéry protokolu.

Názov v SoftPLC: DATADROP

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE