# Konfiguration der synchronisierten Verschraubung

Die Konfiguration der Sync-Referenz und aller Sync-Mitglieder muss vor der Einrichtung der Hardware durchgeführt werden.

## Konfiguration der Sync-Referenz

1. Rufen Sie in der Startansicht die Registerkarte Steuerung auf und wählen Sie auf der linken Seite Synchronisierte Verschraubung aus.

2. Wählen Sie im Fenster Synchronisierte Verschraubung das Ellipsen-Symbol neben Keine Sync aus.

   Das Fenster Synchronisierter Verschraubungs-Modus wird angezeigt.

3. Wählen Sie Sync-Referenz.

   Das Fenster Synchronisierter Verschraubungs-Modus wird geschlossen.

4. Wählen Sie Übernehmen.

   Die Steuerung startet neu und bootet in die Sync-Referenz-Konfiguration, die eine vereinfachte Version der normalen PF8-Benutzeroberfläche ist.

## Synchronisierte Verschraubung aktivieren

Synchronisierte Verschraubungen müssen an der Sync-Referenz-Steuerung aktiviert werden. Dies kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen:

1. Das E/A-Signal „Aktion aktivieren“ (10055) auf Hoch zu stellen oder

2. Rufen Sie an der Sync-Referenz-Steuerung die Registerkarte Konfigurationen auf, wählen Sie dann auf der linken Seite die Registerkarte Allgemeine virtuelle Station und anschließend Bearbeiten für die betreffende Konfiguration aus. Stellen Sie dann im Fenster Feste Stationen den Menüpunkt Auto-Aktivierung auf Immer.

Wurde synchronisierte Verschraubung nicht aktiviert, wird bei der Ausführung eine Fehlermeldung „Starten nicht möglich, Aktivierungssignal inaktiv“ angezeigt.

## Konfiguration des Sync-Mitglieds

1. Rufen Sie in der Startansicht die Registerkarte Steuerung auf und wählen Sie auf der linken Seite Synchronisierte Verschraubung aus.

2. Wählen Sie im Fenster Synchronisierter Verschraubungsmodus das Ellipsen-Symbol neben Keine Sync aus.

   Das Fenster Synchronisierter Verschraubungs-Modus wird angezeigt.

3. Wählen Sie Sync-Mitglied.

   Das Fenster Synchronisierte Verschraubung wird geschlossen.

4. Wählen Sie im Fenster Kanal die Kanalnummer für das Sync-Mitglied aus. Wählen Sie dann den passenden Kanal für das Sync-Mitglied.

   Die Kanalnummern der Sync-Mitglieder innerhalb des gleichen Setups müssen eindeutig sein.

5. Wählen Sie Übernehmen.

   Der Controller bootet dann erneut und bootet in die StepSync-Konfiguration, die nur die Kanalnummer des Sync-Mitglieds anzeigt.

## Zurückwechseln zum regulären PF8-Modus (Synchronisierte Verschraubung verlassen)

1. Rufen Sie in der Startansicht die Registerkarte Steuerung auf und wählen Sie auf der linken Seite Synchronisierte Verschraubung aus.

2. Wählen Sie im Fenster Synchronisierte Verschraubung das Ellipsen-Symbol neben Sync-Referenz aus.

   Das Fenster Synchronisierter Verschraubungs-Modus wird angezeigt.

3. Wählen Sie No Sync.

   Das Fenster Synchronisierter Verschraubungs-Modus wird geschlossen.

4. Wählen Sie Übernehmen.

   Der Controller bootet dann erneut und bootet in die reguläre Konfiguration.