# Konfiguration des Summers

Für die Konfiguration des Summers wird ein Ton mit einem Signal aus einer Liste von verfügbaren Signalen zugeordnet.

Der Ton besteht aus einer Reihe von in der Tabelle beschriebenen Parametern. Ein Signal mit einem Ton kann zwischen 1 und 10 priorisiert werden, wobei 1 die höchste Priorität und 10 die niedrigste ist. Standardmäßig haben ein Signal und ein Ton die Priorität 5. Signalen können bis zu 20 Töne zugeordnet werden.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Priorität | Legt die Priorität des Summers fest.
Häufigkeit | Genaue Frequenz in Hz.
Ein-Zeit | Dauer (in ms), während der der Summer einen Ton ausgibt.
Aus-Zeit | Dauer (in ms), während der der Summer nicht ertönt.
Wiederholung | Gibt an, wie oft der Summer die Ein/Aus-Sequenz wiederholt.
Lautstärke | Lautstärke des Summers in Prozent der maximalen Lautstärke.