# 공구 교정

공구에 사용할 교정 값은 아래의 방정식을 이용하여 컨트롤러와 토크 참조 변환기의 토크 판독값에서 계산됩니다.

새 교정 값 = 기존 교정 값× 평균 (참조 값 / 컨트롤러 값)

1. 홈 보기에서, 공구 탭을 탭하고 교정할 공구를 선택하세요. 그런 다음, 교정 창으로 이동합니다.

2. 교정 값 텍스트 상자의 기존 교정 값을 기록해 두세요.

   교정 값을 10%를 초과하여 조정하는 경우 변경 사항이 시스템의 정확도와 성능에 크게 영향을 줄 수 있기 때문에 확인 메시지가 표시됩니다.

3. 최소 3회 조임을 수행하고 컨트롤러와 참조 변환기(ACTA 또는 유사품)에서 읽은 토크 값을 이용하여 평균 토크 값을 계산하세요.

4. 새로운 교정 값 방정식을 이용하여 새로운 교정 값을 계산합니다.

5. 교정 값 텍스트 상자에 값을 입력하고 적용을 선택하여 공구 메모리에 새 교정 값을 저장합니다.

교정이 완료되면, 조임을 수행하여 새 값이 정확한지 확인합니다.