# Stav záverečného momentu - 31009

Tento signál zobrazuje stav záverečného momentu, ktorý môže byť.

- OK - ak je nameraný moment v rámci limitov nakonfigurovaných v programe uťahovania.

- VYSOKÝ -ak je nameraný moment vyšší ako vysoký limit nakonfigurovaný v programe uťahovania.

- NÍZKY -ak je nameraný moment nižší ako nízky limit nakonfigurovaný v programe uťahovania.

Hodnota signálu Stav záverečného momentu sa zobrazuje odlišne v závislosti od konfigurácie signálu prevádzkovej zbernice.
Ak používateľ vyberie prevodník signálu, signál zobrazí jednu z nasledujúcich hodnôt:

- O - Stav záverečného momentu OK.

- H - Stav záverečného momentu Vysoký.

- L - Stav záverečného momentu Nízky.

Ak nie je použitý žiadny filter, signál zobrazí jednu z nasledujúcich hodnôt:

- 1 - Stav záverečného momentu OK.

- 2 - Stav záverečného momentu Vysoký.

- 3 - Stav záverečného momentu Nízky.

Názov v SoftPLC: FINAL_TORQUE_STATUS

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 2 | 8
StatusAsChar | Stav | Celočíselný údaj | 2 | 8

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE