# Verbinden von BCP/BCV-RE Werkzeugen

Das Verbindungsverfahren für BCV- und BCP-Werkzeuge unterscheidet sich geringfügig von dem anderer Werkzeugtypen.

1. Rufen Sie in der Startansicht die Registerkarte Einstellungen auf und wählen Sie BCP/BCV-RE Verbindungen aus.

2. Wählen Sie das Plus-Symbol in der oberen rechten Ecke aus, um eine neue BCP/BCV-RE Verbindungskonfiguration hinzuzufügen.

3. Schalten Sie die Konfiguration ein und geben Sie einen Namen im Namensfeld ein.

4. Geben Sie den Geräte-Port und den Geräte-Host des Werkzeugs, das Sie verbinden möchten, in die entsprechenden Felder ein. Diese Informationen finden Sie in der Loader-Software des Werkzeugs.

Das Werkzeug ist jetzt mit dem Controller verbunden. Weisen Sie das Werkzeug einer virtuellen Station zu, um es mit einem Verschraubungsprogramm verwenden zu können.