# Parametre spúšťacieho stupňa výroby kľúča

Parametre zobrazené v tabuľke sú dostupné v jednej z použitej stratégie STwrench. Existuje niekoľko kombinácii stratégií. Niektoré z parametrov sú dostupné len pre určité stratégie a nemusia byť viditeľné v iných stratégiách.

Pravidlá parametra sú skontrolované automaticky. V prípade výskytu porušenia sa okrem nesprávnych parametrov zobrazí aj indikátor chyby. Vyberte indikátor chyby na zobrazenie ďalších informácií o chybe.

Prepínanie medzi stratégiami môže mať za následok zobrazený indikátor chyby. Znamená to, že je vybraná kombinácia neplatná a je potrebné ju napraviť.

Pre viac informácií o STwrench pozri príručku používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).

Parametre v spúšťačom stupni STwrench
Názov parametra | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Číslo značky |  | Zap: po aktivácii kontroly ZNAČKY prepnite (Konfigurácie > Konfigurácia nástroja > Kontrola ZNAČKY > Zap), na spustenie programu uťahovania je požadované správne číslo značky. Vyp: Číslo ZNAČKY nie je skontrolované. | Vyp
Požadované číslo značky | Číslo značky = Zap | Požadované číslo ZNAČKY pre tento program uťahovania. | 1
Smer |  | Možnosti parametra sú CW (v smere hodinových ručičiek) alebo CCW (proti smeru hodinových ručičiek). |
Detekcia rehitu |  | Možnosti parametra sú: Dokončené alebo Vyp . | Vyp
Korekčný koeficient uťahovacieho momentu |  | V určitých prípadoch, môžu byť potrebné rozšírenia, aby vyhovovali aplikácii. V tomto prípade musí byť meranie kľúča kompenzované, aby zobrazoval správnu hodnotu. Pre viac informácií o výpočte korekčného koeficientu pozri príručku používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01). Parametre sú uložené v RFID ZNAČKE v časti Koncový nástroj. | 1,0
Korekcia uhla |  | V určitých prípadoch, môžu byť potrebné rozšírenia, aby vyhovovali aplikácii. V tomto prípade musí byť meranie kľúča kompenzované, aby zobrazoval správnu hodnotu. Na vypočítanie koeficientu korekcie si pozrite užívateľskú príručku STwrench. Parametre sú uložené v RFID ZNAČKE v časti Koncový nástroj. | 0°
Koeficient lineárneho sklonu |  | Koeficient lineárneho sklonu charakterizuje tuhosť spoja v lineárnej časti krivky, ako sklon momentu/uhla v jednotke merania Nm/Deg. | 0,5

INFORMÁCIA

Korekčné koeficienty mení meranie STwrench. Môže to spôsobiť nesprávne čítanie. Pred vykonaním akýchkoľvek korekcií pozri najnovšiu verziu príručky používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).