# Parametre stupňa zaskrutkovania TensorPulse

Počas zaskrutkovania môže byť nástroj buď v režime otáčok s nepretržitými otáčkami motora, alebo v režime impulzu. Voľba sa uskutoční v závislosti od daného uťahovacieho momentu a limitov momentu v konfigurácii.

Názov parametra | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Vysoko rýchlostné zaskrutkovanie |  | Stupeň zaskrutkovania sa môže vykonať vo vysokej rýchlosti na minimalizovanie času bez prekročenia. Dosiahnete to tak, že dovolíte, aby nástroj bežal na vysokej rýchlosti pre stanovenú dĺžku uhla. Keď sa uhol dosiahne, rýchlosť sa zmení na nižšiu, ktorá bola stanovená v parametri Rýchlosť zaskrutkovania. Dostupné len pre nástroje SRB. Možnosti parametra sú Zap alebo Vyp | Vyp
Dĺžka |  | Uhol definujúci sekciu Vysoko rýchlostné zaskrutkovanie. Max. 99 999° | 3600°
Otáčky |  | Max rýchlosť nástroja musí byť väčšia ako Rýchlosť zaskrutkovania (ot/min). | 690 ot/min
Rýchlosť zaskrutkovania |  | Zvolené pomocou rádiových tlačidiel. Rýchlosť zaskrutkovania sa dá prepínať medzi Max alebo Manuálna. | Max.
Rýchlosť zaskrutkovania | Rýchlosť zaskrutkovania = manuál | Definuje rýchlosť nástroja počas stupňa zaskrutkovania. | 690 ot/min
Limity uťahovacieho momentu zaskrutkovania |  | Limity momentu zaskrutkovania sa aktivujú prepínačom Vyp: Limity momentu zaskrutkovania sú vypnuté. Zap: Limity momentu zaskrutkovania sú zapnuté. | Vyp
Ofset | Limity momentu zaskrutkovania = Zap | Ofset uhla pred začatím intervalov uhla. | 0°
Dĺžka | Limity momentu zaskrutkovania = Zap | Uhol definujúci časť Limit uťahovacieho momentu zaskrutkovania. | 360°
Min. moment | Limity momentu zaskrutkovania = Zap | Hodnota momentu pre dolný limit momentu zaskrutkovania. | 0 Nm
Max. moment | Limity momentu zaskrutkovania = Zap | Hodnota momentu pre horný limit momentu zaskrutkovania. | 4,75 Nm
Uhlové limity zaskrutkovania |  | Vyp: Uhlové limity zaskrutkovania sú vypnuté. Zo spúšťača: Uhlové limity zaskrutkovania sú Zapnuté. Systém začne monitorovať uhol uťahovania akonáhle je spúšťač nástroja stlačený a podáva hlásenie ak je uhlové alebo časový limit porušený. Z uťahovacieho momentu: Uhlové limity zaskrutkovania sú Zapnuté. Systém začne monitorovať uhol uťahovania pre stanovený moment hodnoty a podáva hlásenie ak sú uhlové limity porušené. | Vyp
Monitorovanie momentu uhla zaskrutkovania |  | Hodnota momentu odkiaľ sú nastavené uhlové limity zaskrutkovania. | 0 Nm
Uhol min |  | Hodnota uhla pre nižší uhlový limit od počiatočného bodu. | 100°
Max uhol |  | Hodnota uhla pre horný uhlový limit od počiatočného bodu. | 5000°
Min čas | Viditeľné, ak uhlové limity zaskrutkovania =Od spúšťača alebo ak uhlové limity zaskrutkovania=Od momentu | Minimálny čas na stupeň. | 10 ms
Max čas | Viditeľné, ak uhlové limity zaskrutkovania =Od spúšťača alebo ak uhlové limity zaskrutkovania=Od momentu | Maximálny čas na stupeň. | 5000 ms
Uťahovací moment zaskrutkovanie dokončené |  | Definuje hodnotu momentu, keď skrutka dosiahne prítlak a keď sa dokončí zaskrutkovanie. | 5 Nm