# 在虚拟站点中配置手动模式

当工具处于锁止模式时，虚拟站点手动模式用于执行任务。在工具因某些原因锁定时（比如因为工具超出 TLS 规格），仍可能需要用工具执行某些任务，如执行紧急工作。通过配置虚拟站点手动模式，用户可以确定在输入手动模式（进入信号）时发送的何种信号、在手动模式（二级任务）下执行的具体任务以及在离开手动模式（离开信号）时发送的何种信号。

鉴于不同用户所需的环境有所不同（即根据进入和退出及执行的任务发送哪些信号），各虚拟站点手动模式可完全配置。

配置包含三个要素：进入信号、离开信号和二级任务（注意：主任务是指分配到 Task（任务）下的虚拟站点的“自动”任务）。

1. 在主视图上，前往虚拟站点选项卡，并在左窗格上选择要配置的虚拟站点。然后，前往任务窗口，选择设置手动模式

2. 在手动模式配置屏幕上，选择二级任务窗口中的选择任务。这将确定哪个任务将在手动模式下运行。

   如果未设定二级任务，将在手动模式下使用主任务。

   可以为二级任务设置所有任务类型（拧紧、批次序列、来源），就像设置主任务那样。

3. 选择进入部分底部的加号图标，设置进入信号。参见下方输入信号的参数。

4. 选择离开部分底部的加号图标，设置离开信号。参见下方离开信号的参数。

最多可设置 99 个进入和离开信号。

此部分内容

- 进入和离开信号