1. Power Focus 8
2. Konfiguration
3. Arbeiten mit der Registerkarte Steuerung
4. Synchronisierte Verschraubung
5. Synchronisierte Verschraubungssignale
6. Ausgangssignale: Sub-Signale
7. Kanalhardwarestatus - 81: Sub-Signale
8. Motortuning erforderlich

# Motortuning erforderlich

Name in SoftSPS: CHANNEL_HW_STATUS_MOTORTUNE_NEEDED

Werttyp | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit]
--- | --- | ---
Boolesche Instanz | 1 | 1