# Configurer la connexion avec ToolsNet

Pour connecter un coffret à ToolsNet et recueillir des résultats de serrage, configurer et activer les réglages du protocole ToolsNet sur le coffret.

1. Sur la page d'accueil, aller sur l’onglet Réglages et sélectionner Connexions serveur sur le panneau gauche.

2. Dans la fenêtre ToolsNet, régler les paramètres suivants :

   Champ | Description
   --- | ---
   Marche/Arrêt | Activation/désactivation de la communication avec le serveur ToolsNet
   Port serveur | Port du serveur ToolsNet
   Hôte serveur | Adresse IP du serveur ToolsNet
   Chiffrement | Utiliser le cryptage TLS pour la communication ToolsTalk

3. Sélectionner Appliquer.

Pour visualiser l’état de la connexion à ToolsNet, sélectionner l'icône Aller au résultat puis accéder à la vue Résultats en direct. Puis sélectionner le bouton . Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, sélectionner l’onglet Connexions au serveur.

Pour plus d’informations sur la manière de configurer ToolsNet, consulter le Guide d'utilisation de ToolsNet 8.