# Alternar Sentido horario/antihorario para la siguiente ejecución - 10131

Alternar Sentido horario/antihorario para la siguiente ejecución es una señal de entrada que alterna el sentido de la herramienta SR21/SL para el siguiente apriete/afloje.
Si la herramienta funciona en sentido horario, la señal cambiará el sentido a antihorario.
Si la herramienta funciona en sentido antihorario, la señal cambiará el sentido a horario.

Cuando se completa el siguiente apriete/afloje, la herramienta vuelve al sentido que utilizaba antes de que se enviara la señal.

Cuando la herramienta se cambia a sentido antihorario para el siguiente apriete/afloje, el LED de sentido naranja en la herramienta se ilumina.

Solo se puede activar una vez la señal Alternar Sentido horario/antihorario para la siguiente ejecución

Cuando la señal cambia el sentido de la herramienta, se rechará cualquier otra actualización de esta señal.

Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Evento | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: FALSO

- E/S internas: VERDADERO

- Panel de operario: VERDADERO

- Funciones de herramienta: VERDADERO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: VERDADERO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: VERDADERO