# Växla med/moturs vid nästa körning - 10131

Växla med/moturs vid nästa körning är en insignal som växlar riktning för SR21/SL-verktyget vid nästa åtdragning/lossning.
Om verktyget körs medurs växlar signalen riktning till moturs.
Om verktyget körs moturs växlar signalen riktning till medurs.

När nästa åtdragning/lossning är slutförd växlar verktyget tillbaka till den riktning som var aktiv innan signalen skickades.

När verktyget växlar till moturs riktning för nästa åtdragning/lossning blinkar den orange riktningslampan på verktyget.

Du kan bara utlösa signalen Växla med/moturs vid nästa körning en gång.

När signalen växlar verktygsriktning kommer alla andra uppdateringar av signalen att ignoreras.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT