# Lossning aktiverad – 185

Lossning aktiverad är en utsignal som aktiveras när lossningen inte är externt låst av någon av följande signaler:

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20041 – Soft PLC lås lossning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: LOOSENING_ENABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT