# Export/import

På fliken Styrenhet i fältet Export/Import kan du utför följande arbetsmoment: Export, import och automatisk säkerhetskopiering.

Använd fönstret Export. för att exportera styrenhetens konfigurationer, inställningar, resultat, händelser och verktygsloggar. Dessa kan du dela med Atlas Copcos servicepersonal vid felsökning av eventuella problem med verktyget.

Använd fönstret Import för att importera styrenhetens konfigurationer och inställningar.

Du kan bara ha en aktiv export- eller importprocess aktiv samtidigt. Alla försök att starta en ny export- eller importprocess nekas om en sådan process redan pågår.

Använd fönstret Automatiserad backup för att generera en säkerhetskopierad fil.

Du kan exportera eller importera data med någon av följande enheter:

- USB-minne (formaterat och med en partition för Linux: möjliga format är till exempel FAT eller NTFS)

- Webb-GUI

- ToolsTalk 2

Under export- eller importprocesser visas en förloppsindikator som informerar om att en export- eller importprocess pågår. Tidpunkten för export eller import beror på antalet resultat, händelser och loggfiler som importeras eller exporteras.

## Export/import mellan styrenheter

Styrenheterna kan ha olika IAM-typer som kan ha olika kapaciteter.
En styrenhet kan exportera alla konfigurationer som gäller för den aktuella typen av IAM-modul.

En styrenhet kan inte importera en fil som exporterats från en annan typ av IAM-modul. Detta gäller även vid användning av ToolsTalk 2.

I detta avsnitt

- Exportera all styrenhetsinformation
- Exportera inställningar och konfigurationer
- Exportera loggar från anslutna verktyg
- Exportera resultat
- Exporterar ”Systemloggar och information”
- Importera styrenhetskonfigurationer och inställningar
- Automatiserad backup