# Parámetros de etapa de inicio de Impulso-etapa individual

Durante la etapa de arranque, la herramienta gira en un modo de ralentí, sin impulsos.

Nombre del parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Arranque suave | Permite configurar la velocidad, el ángulo y el par máximo de la herramienta para facilitar la entrada del perno en la rosca. Seleccionado con botones de radio. Desactivado: El arranque suave está desactivado. Activado: el arranque suave está activado. | Off
Velocidad | Define la velocidad durante el arranque suave. | 300 rpm
Tiempo | Define la duración del Arranque suave. | 400 ms
Detección de reapriete | Inmediato: Finaliza el apriete inmediatamente cuando se detecta un tornillo/perno ya apretado. El apriete se considerará NOK (no correcto). Requiere que se haya activado la opción de Arranque suave. Completo: Incluso si se detecta un tornillo/perno ya apretado, el apriete no termina hasta que se ejecutan todas las etapas de apriete. El apriete se considerará NOK (no correcto). Para realizar una detección de reapriete cuando el Arranque suave no está activo, debe utilizar la opción Detección de reapriete completo. La Detección de reapriete completo no finaliza el apriete hasta que se hayan ejecutado todas las etapas del apriete. El apriete se considerará un reapriete si la velocidad no puede alcanzar la mitad de la velocidad de aproximación, se indica entonces un error de reapriete. Off: No se realiza la detección de reapriete. Combinación de Arranque suave = Off y Reapriete = no se permite Temprano. | Off
Usar ajuste de fijación | El ajuste de accesorios se selecciona con botones de radio. | No
Relación de engranaje | Velocidad de rotación de bocas = Velocidad de la herramienta/relación de engranajes. | 1,00
Ajuste de eficacia | Por ejemplo, 0,9 significa una pérdida de eficacia del 10 %. | 1,00