# Signalement des erreurs de validation

Si la validation signale une erreur, celle-ci s'affiche avec une icône placée à côté du ou des paramètres provoquant l'erreur. Lorsque l'on appuie sur l'icône, une brève description de l'erreur est fournie.

Exemple (voir l'image) :

1. Le Couple cible est réglé sur 35 Nm avec les limites du couple final réglées sur Couple mini.15 Nm et Couple maxi. 30 Nm.

2. Lorsque l'on appuie sur l'icône d'erreur de validation à côté du paramètre Couple maxi., une brève description de l'erreur est fournie, indiquant que le Couple cible est supérieur au Couple maxi. (Couple maxi. <= Couple cible).

3. Pour y remédier, ajuster la valeur du Couple maxi. de telle sorte qu'elle soit supérieure au Couple cible. L'icône de l'erreur va alors disparaître.