# ツール正常性

正常性ペインには、ツール温度に関する情報が含まれています。

## ツール温度

ツール温度 (ケーブル接続ツールとバッテリーツールの両方) は、POWER FOCUS 8 によって継続的に監視されます。サポートされる温度単位は、摂氏 (℃) 華氏 (°F) ですが、摂氏がデフォルトの単位です。ツールのモーター温度やツール電子機器温度が最高温度を超えると、ツールがロックされ、警告 (2014) が表示されます。このツールは、ツール温度が温度制限を下回ったときに再びロック解除されます。

ツール温度は、STwrench ツールでは表示されません。

## ツール温度のモニタリング

ツールのディスプレイ、または Web インターフェイスを通して、ツールの最新の電子部品とモーターの温度、および測定された日時 (タイムスタンプ) を確認できます。

1. ホームビューで、[ツール]タブに行きます。

2. ツールエレクトロニクス温度とツールモーター温度の両方が [正常性] の左のペインの下に表示されます。
   パルスツールについては、ツールパルスユニットの温度も表示されます。

3. ピーク温度 ビューを選択すると、そのコンポーネントの最高温度ピークのリストが表示されます。

4. コンポーネントの温度を継続的に監視するには、リアルタイム温度 ビューを選択します。