# ST-väljare

ST Selector är ett verktygstillbehör. Det installeras på verktyget och ansluts till verktygstillbehörsbussen. Det har en liten skärm, två ingångsknappar och utgångslysdioder.

## Skärm

Displayen visar en information åt gången och har fyra olika sidor som kan konfigureras, för att visa olika förinställda objekt på varje sida.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Sida 1 | Välj det meddelande som ska visas från listan: Slutmoment Slutvinkel Batchräkning Återstående batch Generisk IO 1 Generisk IO 2 Generisk IO 3 Generisk IO 4 Generisk IO 5 Generisk IO 6 Generisk IO 7 Generisk IO 8 Generisk IO 9 Generisk IO 10 Valt åtdragningsprogram Valt batchsekvens-id Målmoment Mål-/slutmoment | Ingen
Sida 2
Sida 3
Sida 4

## Brytartid

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Brytartid | Välj den tid ett meddelande visas innan nästa meddelande kommer. | 1 s

## Knappar

De två knapparna kan konfigureras att verka på den information som visas och används för att gå igenom förteckningen.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Vänster knapp | Välj en åtgärd från snabbmenyn. De tillgängliga parametervärdena är: Av, Ta föregående samt Ta nästa | Ta föregående
Höger knapp | Välj en åtgärd från snabbmenyn. De tillgängliga parametervärdena är: Av, Ta föregående samt Ta nästa | Ta nästa

## Statusdioder

Statusdioderna kan aktiveras eller inaktiveras.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Visa resultatlysdioder | Parametervärdena är På: och Av: | På
Visa extra lysdioder | Parametervärdena är På: och Av: | På

Resultatlysdioderna är röda, gröna och gula, och visar samma information som huvudverktygets lysdioder.

De två extra lysdioderna kan visa Batch OK och Batchsekvens OK. Båda dessa lysdioder stängs av vid nästa åtdragning.