# 配置同步拧紧

在执行硬件设置之前，需要完成 Sync Reference 和所有 Sync Member 的配置。

## 配置同步参考

1. 在主视图上，前往控制器选项卡，选择左窗格上的同步拧紧。

2. 在同步拧紧窗口中，选择无同步旁的省略号图标。

   同步拧紧模式窗口将出现。

3. 选择 Sync Reference。

   同步拧紧模式窗口将关闭。

4. 选择应用。

   控制器将重新启动并引导至 Sync Reference 配置，它是常规 PF8 GUI 的简化版本。

## 启用同步拧紧

同步拧紧需要在 Sync Reference 控制器上启用，有两种方法：

1. 将 I/O 信号启用操作 (10055) 设为高，或者

2. 在 Sync Reference 控制器中，前往配置选项卡，选择左窗格上的常规虚拟站点选项卡，然后选择编辑以查看适用的配置。然后，在固定站点窗口中，将自动启用设为总是。

如果同步拧紧尚未启用，则在运行时将向用户显示错误消息“无法启动，启用信号低”。

## 配置 Sync Member

1. 在主视图上，前往控制器选项卡，选择左窗格上的 同步拧紧。

2. 在同步拧紧模式窗口中，选择无同步旁的省略号图标。

   同步拧紧模式窗口将出现。

3. 选择 Sync Member。

   同步拧紧窗口将关闭。

4. 在通道窗口中，选择 Sync Member 的通道编号。然后为 Sync Member 选择合适的通道。

   同一设置中 Sync Member 的通道编号必须是唯一的。

5. 选择应用。

   控制器将重新启动并引导至 Sync Member 配置，该配置将仅显示 Sync Member 的通道编号。

## 切换回常规 PF8 模式（退出同步拧紧）

1. 在主视图上，前往控制器选项卡，选择左窗格上的同步拧紧。

2. 在同步拧紧窗口中，选择 Sync Reference 旁的省略号图标。

   同步拧紧模式窗口将出现。

3. 选择无同步。

   同步拧紧模式窗口将关闭。

4. 选择应用。

   控制器将重新启动并引导至常规配置。