# Déclenchement du mode manuel

Le mode manuel peut être activé par un commutateur ou un système externe. Par exemple (voir ci-après), on pourra configurer un bouton sur un panneau de commande pour l'activation du mode manuel.

1. Sur la page d'accueil, aller sur l’onglet Configurations et sélectionner Panneau de commande sur le panneau gauche.

2. S’il n’existe aucune configuration de panneau de commande, sélectionner l’icône plus dans le coin supérieur droit de l’écran.

3. Dans la fenêtre Configuration que vous souhaitez modifier, sélectionnez Modifier puis l’icône trois points sur la position [A,B,C,D,E,F,G,I] pour configurer.

4. Dans la fenêtre Composant sélectionnez l’icône trois points et, dans la liste, sélectionnez Commutateur à clé unidirectionnel.

5. Dans la fenêtre Indicateur de direction sélectionnez l’icône trois pointset, dans la liste, sélectionnez Mode manuel (utiliser les boutons fléchés pour naviguer dans la liste si nécessaire).

6. Fermer la fenêtre de configuration des positions.

Si l’utilisateur doit être averti que le système est entré ou sorti du mode manuel, les événements respectifs 4070 et 4071 doivent être configurés.