# Lista de resultados NOK

Mensaje de error | Descripción | Localización de GUI
--- | --- | ---
Error de unidad | Error de controlador interno o detección de ausencia de controlador | N/A
Reapriete | Intento de apretar un tornillo ya apretado. | Parámetros de apriete (Editar) > Detección de reapriete
Par de inicio suave por encima del máximo | El par de arranque suave está por encima del nivel máximo. | Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 1) Arranque suave > Par máx
Par autorroscante por encima del máximo | Se ha superado el nivel máximo de par autorroscante. | Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 2) Autorroscado > Par máx
Par autorroscante por debajo del mínimo | El par de autorroscado está por debajo del límite mínimo. | Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 2) Autorroscado > Par máx
Límite de par de seguridad bajo | Se ha calculado automáticamente el valor de par para asegurarse de que el sensor de par está debidamente montado. | N/A
Par de aproximación por encima del máximo | Se ha superado el nivel máximo de par de aproximación. | Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 2) Límites de par de aproximación > Par máx
Ángulo de aproximación por encima del máximo | Se ha superado el nivel máximo de ángulo de aproximación. | Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 2) Límites de ángulo de aproximación > Ángulo máx
La aproximación ha superado el límite máximo de tiempo | El tiempo de aproximación ha superado el límite máximo. | Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 2) Límites de ángulo de aproximación > Tiempo máx
La aproximación está por debajo del límite mínimo de tiempo | El tiempo de aproximación está por debajo del límite mínimo. | Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 2) Límites de ángulo de aproximación > Tiempo mín
Par autorroscante por debajo del mínimo | El par de aproximación está por debajo del nivel mínimo. | Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 2) Límites de par de aproximación > Par mín
Ángulo autorroscante por debajo del mínimo | El ángulo de aproximación está por debajo del nivel mínimo. | Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 2) Límites de ángulo de aproximación > Ángulo mín
Par de etapa final por encima del máximo | Se ha superado el nivel máximo de par de etapa final. | Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 3) Etapa final > Límites manuales de par > Par máx
Ángulo de etapa final por encima del máximo | Se ha superado el nivel máximo de ángulo de etapa final. | Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 3) Etapa final > Ángulo máx
Par de etapa final por debajo del mínimo | El par de etapa final está por debajo del nivel mínimo. | Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 3) Etapa final > Límites manuales de par > Par mín
Ángulo de etapa final por debajo del mínimo | El ángulo de etapa final está por debajo del nivel mínimo. | Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 3) Etapa final > Ángulo máx
Tiempo de apriete excedido | Se ha superado el límite de tiempo de apriete. | [Multistep] Parámetros de apriete (Editar) > Dependiente de etapa [Other tightening programs]: parámetro fijo establecido 30 segundos
Gatillo perdido | El gatillo de la herramienta se soltó antes de alcanzar el objetivo. | [Multistep]: liberación de gatillo antes de alcanzar el objetivo de la etapa de apriete [Other tightening programs]: liberación de gatillo antes de haber finalizado la etapa de apriete
Patinado | La boca ha patinado en la tuerca. | Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 3) Parámetros de apriete > Tiempo de detección de deslizamiento
Objetivo alcanzado antes del paso final | Se ha alcanzado el par objetivo antes de la etapa final del programa de apriete. | Par objetivo
Par post view por debajo del mínimo | El par Post view está por debajo del nivel mínimo. | Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 2) Par Post view > Par mín
Par post view por encima del máximo | Se ha superado el nivel máximo de par Post view. | Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 2) Par Post view > Par máx
Intervalo de par post view no alcanzado | Intervalo de par post view no alcanzado. | Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 2) Par Post view > Longitud mín. del par
Intervalo de compensación de par no alcanzado | No se ha alcanzado el ángulo de intervalo de compensación de par antes del fin de la aproximación. | Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 3) Compensación de par > Punto de compensación de par
Movimiento de la herramienta excedido | La herramienta se ha movido más allá de los límites fijados de ángulo. | Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 1) Compensación TrueAngle (On); Límites de movimiento de la herramienta > Positivo/Negativo
Error de monitorización actual | Error de monitorización de corriente. | Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 1) Monitorización de corriente (On)
La fase final ha superado el límite de tiempo máx. |  | [TurboTight] Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 3) Etapa final > Tiempo máx
La fase final está por debajo del límite mínimo de tiempo |  | [TurboTight] Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 3) Etapa final > Tiempo mín
El límite de tiempo de TurboTight se ha excedido | El límite de tiempo de TurboTight se ha excedido. | [TurboTight] Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 3) Etapa final > Tiempo máx
Monitor de asiento alto | Solo llave. Monitor detectado, valor de asentamiento excedido. | Parámetros de apriete (Editar) > Fase de aproximación (Etapa 2) Aproximación finalizada > Par de aproximación completa
Sin par residual | Solo llave. El par residual estaba por debajo del umbral. | [TurboTight] + [TensorPulse] Parámetros de apriete (Editar) > (Etapa 3) > Parámetros de apriete > Factor de correlación de par residual
Sobrevelocidad | Solo llave. El giro de la llave no ha podido medir el ángulo por una velocidad alta. | N/A
Detenido | Detenido externamente antes de alcanzar el objetivo. | [Multistep]: Detenido externamente antes de haber alcanzado el objetivo de etapa de apriete [Otros programas de apriete]: Detenido externamente antes de finalizar la etapa de apriete