# Remote Start Configuration Configuração de Partida Remota

Um aperto pode ser reiniciado remotamente a partir de um acessório tanto em configurações únicas como múltiplas do controlador. A chave seletora para ativar a partida é encontrada no painel de conectores localizado atrás da porta de acesso frontal do controlador.

Sempre que usar partida remota, você deve ativar uma solução de parada de emergência, por motivos de segurança. Para obter mais informações sobre a parada de emergência, consulte o documento Instruções do Produto para o controlador.

Ao usar uma ferramenta com algum tipo de empunhadura de segurança (como um botão de partida de gatilho ou uma alavanca de segurança), a partida remota deve ser desativada definindo-se a chave seletora como Off (Desativado). Isso é feito para assegurar que não seja possível substituir a função de segurança na ferramenta.