# Calibração de GQ

1. Na exibição inicial, vá para a aba Tool (Ferramenta) e selecione QA Calibration (Calibração de GQ) no painel esquerdo.

2. Modifique os parâmetros na janela QA Calibration (Calibração de GQ) e selecione Apply (Aplicar) para implementar as alterações.

   Parâmetro | Descrição
   --- | ---
   Ativar | ATIVO: Ativa a opção de configuração externa da ferramenta. DESATIVADO: Desativa a opção de configuração externa da ferramenta.
   Estação virtual | Selecione o ícone ellipsis (Elipse) para conectar a ferramenta a uma estação virtual.
   Tipo de conexão | Conectar por meio da porta TCP ou Conectar por meio da porta COM.
   Porta COM | Visualizado quando é selecionado Connection type COM port (Porta COM do tipo de Conexão). Exibe uma lista suspensa com as portas COM disponíveis.
   Porta TCP | Visualizado quando é selecionado Connection type TCP port (Porta TCP do tipo Conexão). Exibe a porta TCP, já preenchida.