# PrT補正で最終トルクを表示：オン / PrT 補正値を表示: オン

## PrT補正で最終トルクを表示：オン

[ライブ結果]ウィンドウには、PrT補正値が含まれた最終トルクが表示されます。

EHMI と ST セレクターがオンになっており、構成されている場合、PrT 補正値が含まれた最終トルクが表示されます。

## ライブ結果にPrT補正値を表示：オン

[ライブ結果]ウィンドウには、関連する補正アイコン（）とともにPrT補正値が表示されます。

補正値が複数ある場合は、利用可能な最新のステップに適用された補正値が表示されます。

PrT 補正で最終トルクを表示のスイッチおよびPrT 補正値を表示のスイッチの構成は次に影響しません：

- ToolsNetおよびToolsTalkに送信される最終トルク値：PrT補正を含む最終トルク値は、常にToolsNetおよびToolsTalkに送信されます。

- 履歴結果とともに表示される最終トルク値。

- ライブおよび履歴結果に基づくトレース。

- オープンプロトコルメッセージの値。

- 信号。

- プロトコルアダプタ。