# Skapar en ny fältbusskonfiguration.

När en ny fältbussmodul har installerats i styrenheten kan konfigurationsinställningarna för General Fieldbus göras direkt via gränssnittet. Du behöver inte använda ToolsTalk 2.

För konfigurationer som avser fältbussram och anslutning av en fältbusskonfiguration till en virtuell station behövs fortfarande ToolsTalk 2.

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Fältbuss till vänster.

2. Välj knappen Skapa konfig.

   Om ingen fältbussmodul är installerad kommer knappen inte att synas.

3. Skriv in följande parametrar:

   - Ställ in från nätverk: På/Av

   - Läs resultat från handskakning: På/Av

   - Lås verktyg när fältbuss är offline: På/Av

   - Synkronisera på vald uppgift: På/Av

     - AV – Aktivitetsändringar gjorda i Virtual Station ignoreras.

     - JA – Aktivitetsändringar gjorda i Virtual Station synkroniseras med fältbussmodulen.

4. Ange specifika inställningar för fältbusskommunikation, beroende på installerad modultyp:

   - IP-adress

   - Subnätmask

   - Gateway

5. En ny konfiguration skapas.

Om en fältbusskonfiguration redan finns på styrenheten måste den tas bort innan du skapar en ny konfiguration. När konfigurationen har tagits bort visas knappen Skapa konfig i stället för Ta bort.