# Kopplungsmodus für Drahtloswerkzeuge und STWrench

## Aufrufen des Kopplungsmodus am Drahtloswerkzeug

1. Trennen Sie den (aufgeladenen) Akku vom Werkzeug.

2. Den Akku wieder anschließen und dabei den Werkzeug-Startknopf drücken.

3. Wenn die Werkzeug-LEDs erloschen sind, lassen Sie den Startknopf los.

4. Wenn die Werkzeug-LEDs wieder aufleuchten, drücken Sie den Startknopf.

5. Wenn die Werkzeug-LEDs wieder erloschen sind, lassen Sie den Startknopf los. Beide LEDs fangen (nach ca. 10 Sekunden) an zu blinken.

6. Das Werkzeug befindet sich nun im Pairing-Modus. Die LEDs blinken während des Kopplungsmodus.

Starten Sie das Power Focus Pairing-Verfahren erst, nachdem beide LEDs am Werkzeug blinken. Das Pairing-Verfahren muss innerhalb von 30 Sekunden gestartet werden, da ansonsten die für das Werkzeug festgelegte Zeitbegrenzung ablaufen könnte.

Wenn das Werkzeug in den Pairing-Modus geschaltet wird, drücken Sie auf den Verbindungstyp, um das Pairing-Verfahren zu starten.

## Aufrufen des Kopplungsmodus am STWrench

1. Den STwrench einschalten.

2. Drücken Sie während der automatischen Zell- und Gyroskopanpassung die Tasten UP (OBEN), RIGHT (RECHTS) und BARCODE (STRICHCODE) auf der STWrench-Tastatur in der angegebenen Reihenfolge.

3. Am Ende der Nullstellung befindet sich der Schlüssel im Kopplungsmodus.

Wenn das Werkzeug in den Pairing-Modus geschaltet wird, drücken Sie auf den Verbindungstyp, um das Pairing-Verfahren zu starten.