# Leer resultado de conf. de establecimiento de comunicación - 30004

Active la característica Leer resultado de conf. de establecimiento de comunicación en el dispositivo de bus de campo para que el controlador esté disponible para la señal Leer resultado de conf. de establecimiento de comunicación.

Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Estado | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: FALSO

- E/S internas: FALSO

- Panel de operario: FALSO

- Funciones de herramienta: FALSO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: FALSO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: FALSO