# PVTH - 포스트 보기 토크 높음

공구
ES STR SL ST SR QST STB IXB

이 모니터는 각도 창 길이의 모든 토크 값이 상한 미만에 있는지를 검사합니다.

각도 창은 차단 포인트에서 역방향으로 시작 각도로 설정된 각도에서 시작됩니다. 그런 다음 각도 창 길이에서 설정된 각도를 역방향으로 스팬됩니다. 시작 각도를 비워두면 각도 창이 차단 시점에서 시작합니다. 모니터에 사용되는 토크 값은 샘플 수에 걸쳐 계산된 평균 토크 값에 기초합니다. 단계의 전체 각도가 시작 각도에 각도 창 길이를 더한 것보다 작은 경우 모니터는 NOK를 보고합니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
시작 각도 | 필수 조건: >= 0
창 길이 | 필수 조건: > 0
샘플 수 | 최소 값 =1 최대 값 = 80
상한 | 최고 허용 토크입니다.