# 修订历史

发行号
修订日期
修订说明
搜索

发行号 | 修订日期 | 修订说明
--- | --- | ---
item | item | none
3.14 | 10/2025 | 新增内容 无线电设备指令（欧盟）2014/53 (RED) 及补充 RED 的欧盟委员会授权法规 (EU 2022/30) 自动化规则工作机制 TTC – 拧紧至离合器 CRh - 离合器重复拧紧 机器能力测试模式激活 - 10148：添加了输入/输出信号 切换机器能力模式 - 10152：添加了输入信号 更新内容 网络配置：添加了有关默认端口和服务的信息 事件代码 一般虚拟站点：添加了有关最大连续拧松次数的信息 开口端处于打开位置 - 89：Fieldbus 已启用输出信号 一般虚拟站点 通过服务以太网端口连接到 Web GUI 多步骤程序 添加多步骤程序 删除多步骤程序 通过拧紧程序验证工具 多步骤程序的设置 通过 USB 更新控制器软件 通过 WEB GUI 更新控制器软件 Web GUI 扩展日志记录配置
3.13 | 09/2024 | 新增内容 源拧紧属性 取消配对蓝牙连接 HTTPS 的配置 配置 HTTPS 证书 更新内容 配置源拧紧 支持的工具 校准工具 配置工厂以太网端口 配置防火墙 配置 ToolsNet 连接 配置 ToolsTalk 连接 紧急停机连接场景 实时结果 事件代码 步骤监控器
3.11 | 02/2024 | 更新内容 多步骤 GUI 更新了事件代码。 更新了 NOK 结果列表。 在用户指南中将“StepSync”替换为“控制器”或“同步拧紧”。 更新了工具 LED 的配置。
3.10 | 06/2023 | 新增内容 “网络配置”中新增“将控制器配置为无线接入点”。 “故障排除和保养”中新增“故障排除矩阵” 更新内容 “工具诊断”中新增“诊断测试”。 “FlexSystem 和 StepSync 配置”中新增“PrT - 有效扭矩”。 新增“导出来自已连接工具 QST-M 的日志”。 事件代码更新了电池状态。 “在虚拟站点中配置协议窗口”更新了通信超时值。
3.9 | 01/2023 | 新增内容 配置 > 使用工具选项卡 > 工具诊断 配置 > 使用工具选项卡 > 零位 配置 > 使用设置选项卡 > IxB Connect 配置 配置 > 使用配置选项卡 > 工具配置 > 双传感器配置 更新内容 配置 > 使用控制器选项卡 > 导出系统日志和信息 配置 > 使用控制器选项卡 > 导出来自已连接工具的日志 配置 > 使用拧紧选项卡 > 多步骤程序 > 拧紧步骤 配置 > 使用拧紧选项卡 > 多步骤程序 > 步骤监视器 配置 > 使用配置选项卡 > 一般虚拟站点 配置 > 使用设置选项卡 > 网络配置 > 配置防火墙
3.8 | 06/2022 | 新增内容： 配置 > 使用控制器选项卡 > 导出/导入 > 导出“系统日志和信息” 更新内容： 配置 > 使用控制器选项卡 > StepSync 配置 > 使用控制器选项卡 > StepSync > StepSync 拧紧 配置 > 使用控制器选项卡 > StepSync > StepSync 信号 配置 > 使用拧紧选项卡 > 多步骤程序（用于拧紧步骤、步骤监视器和步骤限制的新筛选表）。 配置 > 使用拧紧选项卡 > 多步骤程序（创建插入到“添加多步骤程序”的多步骤程序）
3.7 | 01/2022 | 新增内容： 配置选项卡 > 工具配置 > 开放端配置 设置选项卡 > 服务器连接配置 > 远程记录连接配置 设置选项卡 > 扩展记录配置 设置选项卡 > 扩展记录配置 > 配置日志组 更新内容： 多步骤程序 > 拧紧步骤（TC – 扭矩校准） 多步骤程序 > 步骤监控器（C – 电流，TC – 扭矩校准） 多步骤程序 > 多步骤程序设置（程序监控器 - 时间，程序限制 - 角度，程序限制 - 时间） 多步骤程序 > 步骤限制（C – 电流） 事件代码列表 输入信号 - Power Focus 8 输入信号 - StepSync 输出信号 - Power Focus 8 输出信号 - StepSync
3.6 | 06/2021 | POWER FOCUS 8 使用指南首次正式发布。