# Cessar

A configuração para cessar é habilitada quando um sinal booleano de Evento de Entrada/Saída for selecionada para um gatilho, e está sempre habilitada para uma ação.

Configurações de Cessar
Definição | Aplica-se a | Descrição
--- | --- | ---
Data/hora | Gatilho Ação | O usuário pode definir o tempo/horário (em segundos), com um valor mínimo maior que 0 e um valor máximo menor ou igual a 60.
Gatilho | O gatilho cessa após o tempo especificado.
Ação | A ação cessa após o tempo especificado.
Próximo Aperto | Gatilho Ação | O gatilho ou ação é reiniciada quando o sinal Clear Results - 39(Limpar Resultados - 39) for publicado na estação virtual da regra.
Gatilho | O gatilho cessa após o recebimento do sinal.
Ação | A ação cessa após o recebimento do sinal.
Sinal Definido | Gatilho Ação | O gatilho ou ação é reiniciada quando um sinal definido pelo usuário é recebido. Reinicializar Estação Virtual Selecione na lista de estações virtuais disponíveis. Reinicializar Sinal: Selecione o Sinal de E/S booleano do sistema. Dependendo do sinal de reinicialização selecionado, os cenários disponíveis são: Sinal de evento: Quando o sinal do evento for selecionado como Reset Signal(Sinal de Reinicialização), ela acontece quando o evento ocorrer. Sinal do Estado: Quando o sinal do estado for selecionado como Reset Signal(Sinal de Reinicialização), ajustes adicionais podem ser configurados. Para configurar o estado no qual a reinicialização deveria ocorrer, vá para Operation(Operação) e selecione Equals(Igual a) ou Not Equals(Diferente de) para o estado do sinal, que é True(Verdadeiro) ou False(Falso).
Gatilho | O gatilho cessa após o recebimento do sinal de reinicializar.
Ação | A ação cessa após o recebimento do sinal de reinicializar.
Estado da Regra | Ação | Quando a condição do gatilho for atendida, a ação publica o valor de saída configurado pelo usuário.