# Nödstopp

POWER FOCUS 8 har den infrastruktur som behövs för att skapa en nödstoppsfunktion med extra brytare enligt SS-EN ISO 13849-1 kategori 3 PL d. Nödstoppsfunktionen måste användas när fjärrstartsfunktionen används.

Nödstoppsfunktionen kan användas med en frånskiljaranordning (t.ex. en EM Stoppknapp). När den trycks ned avbryts matningsspänningen till styrenheten.

Nödstoppsfunktionen kan användas med antingen en enda styrenhet eller upp till 10 styrenheter i en enda nödstoppskedja. I ett system med flera styrenheter går nödstoppssignalen från den första styrenheter till alla sammanlänkade styrenheter via nödstopp in och nödstopp ut samt PoE 1 och PoE 2. Den sista styrenheten i kedjan returnerar en återkopplingssignal för att visa att samtliga styrenheter har fått nödstoppssignalen. Händelsen Nödstopp visas.

För nödstoppet finns det en 24V DC-utgång genom nödstoppstanslutningen på anslutningskortet.

I detta avsnitt

- Kablage
- Stiftkonfigurationer för nödstopp