# Configuration du diagnostic

Le diagnostic d'un accessoire ou d'un bus de terrain spécifique est accessible à travers l'option Infos dans la vue Poste de travail virtuel pour l'accessoire ou le bus de terrain en question.

Accéder à la configuration du diagnostic :

1. Sur la page d’accueil, accéder à l'onglet Poste de travail virtuel et sélectionner un poste de travail virtuel sur le panneau gauche.

2. Aller dans la fenêtre Accessoires, sélectionner Info puis Diagnostic.

3. Activer le mode Moniteur ou le mode Forcé avec le commutateur.
   Le statut des signaux d'entrée et des signaux de sortie est disponible sous les onglets correspondants.

Il n'est possible d'accéder au diagnostic que depuis un seul utilisateur ou une seule fonction à la fois. Si la fonction de diagnostic est déjà en cours d'utilisation, un message d'information s'affiche à l'écran.