# 일반 설정

공구 일반 설정은 일반 설정 섹션에서 설정할 수 있습니다.
추적 구성, 태그 확인 및 태그 선택 기능에 대한 자세한 내용은 해당 섹션을 참조해 주세요.

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
무활동 타임아웃 | 무활동 설정 기간 이후 공구를 종료할지의 여부를 결정합니다. | 켜짐
<무활동 타임아웃> | 무활동 타임 아웃이 켜짐으로 설정된 경우, 이 기능은 종료 전 시간(분단위)을 설정합니다. | 120 min
전면 LED | (공구 트리거 위) 전면 LED의 동작을 설정합니다. 무선 공구에만 사용 가능한 기능입니다. 이 기능을 꺼짐으로 설정하면 트리거를 누를 때 전면 LED가 점등되지 않습니다. | 켜짐
트리거 해제 후 지속 시간 | 공구 트리거 해제 후에 전면 LED가 점등 상태를 유지하는 지속시간(초단위)을 설정합니다. 케이블 공구의 경우, 공구 트리거를 누른 후 전면 LED가 10초 동안 켜집니다. | 0초
추적 | 조임의 그래픽 표현을 활성화합니다. 다단계 프로그램의 경우, 추적 트리거를 누를 때 추적이 항상 켜져 있습니다. 무선 공구의 경우 추적하려면 트리거 누름 또는 런다운 완료를 선택하세요. | 꺼짐
TAG 검사 | 공구의 TAG 검사를 활성화합니다. 프로그램과 함께 제공된 TAG가 STwrench smartHEAD에 삽입된 TAG와 동일하지 않을 경우 공구가 잠깁니다. TAG 검사는 STwrench에 대해서만 가능하며, 공구 구성의 유효성을 검증할 때 선택된 공구가 없을 경우에만 가능합니다. | 꺼짐
TAG 선택 | 이 기능은 배치 시퀀스/소스 조임/소스 배치를 사용하여 조임 프로그램/배치 또는 배치 시퀀스를 선택할 때 사용됩니다. 조임 프로그램/배치 또는 배치 시퀀스는 STwrench smartHEAD에 삽입된 TAG의 TAG 번호에 해당하는 번호로 구성된 TAG를 갖고 있습니다. STwrench 디스플레이에서, 작업자는 STwrench smartHEAD에 삽입된 TAG에 대해 어떤 조임 프로그램/배치 또는 배치 시퀀스를 선택했는지에 대한 정보를 볼 수 있습니다. TAG 선택은 STwrench에 대해서만 가능하며, 공구 구성의 유효성을 검증할 때 선택된 공구가 없을 경우에만 가능합니다. | 꺼짐
메모리에 있는 잠금 도구가 가득 참 | 컨트롤러의 메모리가 가득 찼을 때 공구 잠금을 활성화합니다. | 켜짐

이 섹션에서

- 추적 구성
- TAG 검사
- TAG 선택