# Konfigurácia diagnostiky

Diagnostika pre špecifické príslušenstvo alebo zbernicu je prístupná prostredníctvom možnosti Info v zobrazení virtuálnej stanice pre príslušenstvo alebo zbernicu.

Prístup ku konfigurácii diagnostiky:

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Virtuálna stanica a v ľavej table vyberte virtuálnu stanicu.

2. Prejdite do okna Príslušenstvo, vyberte Informácie a potom Diagnostika.

3. Prepínačom aktivujte Režim monitoru alebo Nútený režim.
   Stavy vstupných a výstupných signálov sú k dispozícii na príslušných kartách.

Prístup k diagnostike je možný iba z jedného používateľa alebo funkcie. Ak sa diagnostika už používa, na obrazovke sa zobrazí informačná správa.