# TensorPulse-parametrar för nergängningssteg

Under nergängning kan verktyget använda antingen hastighetsläge, med ett konstant motorvarvtal, eller pulsläge. Valet görs beroende på det påträffade vridmomentet och de givna momentgränserna i konfigurationen.

Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Höghastighetsnergängning |  | Nergängningssteget kan göras i hög hastighet för att minimera tiden, utan att köra för långt. Detta uppnås genom att låta verktyget köra med hög hastighet med en specificerad vinkellängd. När vinkeln har nåtts ändras hastigheten till den lägre hastigheten som anges i parametern Nergängningshastighet. Endast tillgängligt för SRB-verktyg. Parameteralternativen är På eller Av | Av
Längd |  | Vinkel som definierar Höghastighetsnergängning. Max 99999° | 3600°
Varvtal |  | Hastighet:Verktyg max varvtal måste vara högre än Nergängningsvarvtal (rpm). | 690 varv/minut
Nergängningsvarvtal |  | Väljs med envalsknappar. Nergängningsvarvtal kan väljas mellan Max eller Manuell. | Max
Nergängningsvarvtal | Nergängningsvarvtal = manuell | Anger verktygets varvtal under nergängningssteget. | 690 varv/minut
Momentgränser vid nergängning |  | Momentgränser vid nergängning aktiveras med en brytare Av: Momentgränser vid nergängning är av. På: Momentgränser vid nergängning är på. | Av
Förskjutning | Momentgränser vid nergängning = På | Vinkelförskjutning innan Vinkelintervallet börjar. | 0°
Längd | Momentgränser vid nergängning = På | Vinkel som definierar nergängningsmomentets begränsning. | 360°
Moment min | Momentgränser vid nergängning = På | Moment för den lägre momentgränsen vid nergängning. | 0 Nm
Moment max | Momentgränser vid nergängning = På | Moment för den övre momentgränsen vid nergängning. | 4,75 Nm
Vinkelgränser för nergängning |  | Av: Vinkelgränser för nergängning är Av. Från avtryckaren: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om vinkelgränser överskrids. Från moment: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln från det angivna momentvärdet och rapporterar om vinkelgränser överskrids. | Av
Övervakningsmoment för nergängningsvinkel |  | Momentvärde från när Vinkelgränser för nergängning ställts in. | 0 Nm
Vinkel min |  | Vinkelvärde för nedre vinkelgräns från startpunkten. | 100°
Vinkel max |  | Vinkelvärde för övre vinkelgräns från startpunkten. | 5000°
Tid min | Visas om Vinkelgränser för nergängning = Från avtryckaren eller om Vinkelgränser för nergängning=Från moment | Minimitid för steget. | 10 ms
Tid max | Visas om Vinkelgränser för nergängning = Från avtryckaren eller om Vinkelgränser för nergängning=Från moment | Längsta tid för steget. | 5000 ms
Nergängning klar-moment |  | Anger momentvärdet när planet nåtts och nergängningen är avslutad. | 5 Nm