# 렌치 생산 풀기 매개변수

ST렌치 전략 중 하나가 사용될 경우 표에 표시된 매개변수를 사용할 수 있습니다. 여러 개의 전략 조합이 있습니다. 일부 매개변수는 특정 전략에만 사용할 수 있고 다른 전략에서는 보이지 않을 수 없습니다.

매개변수 규칙이 자동으로 확인되었습니다. 위반이 발생하면, 오류 표시 가 잘못된 매개 변수 옆에 표시됩니다. 오류에 대한 자세한 정보를 표시하려면 커서를 오류 표시등에 놓아주세요.

전략 간에 전환을 하면 오류 표시등이 표시될 수 있습니다. 이는 선택한 조합이 무효하다는 표시이므로 수정해야 합니다.

STwrench에 대한 자세한 정보는 STwrench 사용자 안내서 (인쇄물 번호 9836 4134 01)를 참조해 주세요.

ST렌치 풀기 단계에서의 매개변수
매개변수 이름 | 조건 | 설명 | 기본값
--- | --- | --- | ---
풀기 한계 |  | 이 매개변수가 0보다 큰 값으로 설정되면 Power Focus는 조임 중 이 값을 초과하는 음의 토크가 적용되는지의 여부를 점검합니다. 음의 토크가 적용되는 경우, 조임의 전체 상태가 NOK로 표시됩니다. 이 기능은 렌치가 사이클 시작에 도달할 때 시작됩니다. (조임을 시작하기 전에, 풀기가 허용되며 결과는 생성되지 않음) 이 기능은 조임 종료 시(예: 렌치가 조인트에서 분리된 경우) 원하지 않는 풀기 감지에 사용됩니다. | 0 Nm