# 無線ツール用 WLAN と Bluetooth

POWER FOCUS 8コントローラには、Bluetoothをサポートする無線モジュールがあり、アクセスポイントとして機能することでWLANネットワークを構築できます。

ワイヤレスAPモードで選択できるチャネルは1つだけです。ワイヤレスAPモードとワイヤレスクライアントモードの両方が有効になっている場合、このチャネルのみが両方のモードに共通になります。

接続されたツールは、クライアント、他のデバイスのアクセスポイント、またはその両方で使用できます。

POWER FOCUS 8アクセスポイントモードを使用して接続された25個のツールと、Bluetoothモードを使用して接続された6個のツールをサポートします。

本セクション内

- ワイヤレスクライアントの構成
- コントローラをワイヤレスアクセスポイントとして設定する
- ワイヤレスツールとSTwrenchのペアリングモード
- Bluetooth の要件
- 無線ツールの制限
- コントローラへのワイヤレスツールのペアリング
- IxB ツールの制限
- BCP/BCV-REツールの接続