# Konfiguration av nätverket

POWER FOCUS 8 kan konfigureras så att den kan nås från Atlas Copcos programvara ToolsTalk 2 eller från en webbläsare i ett lokalt nätverk (LAN). Det kan också nås direkt från en ansluten dator. Protokollet IPv4 används.

Följande nätverksgränssnitt är aktiverade som standard:

Standardnätverksgränssnitt
Namn | Beskrivning
--- | ---
Serviceport | Gränssnitt för service- och underhållspersonal
PoE-port 1 | Gränssnitt för anslutning av ytterligare verktyg
PoE-port 2 | Gränssnitt för anslutning av ytterligare verktyg

Följande tjänster är tillgängliga i standardnätverksgränssnitten:

- SSH

- Webbservergränssnitt för systemkonfiguration

- DHCP

- Anslutning av verktyg

- Hämta systemexportfiler

- Hämta protokolladapterloggar

- NTP (används av verktyg)

- Produktens interna gränssnitt

- Tillbehörsgränssnitt

I detta avsnitt

- Konfigurera Factory Ethernet-porten
- Konfigurera Bluetooth
- Konfigurera kanalerna
- Konfigurera en trådlös klient
- Konfigurera styrenheten som en trådlös accesspunkt
- Konfigurera brandväggen