# レンチ生産ランダウン段階パラメータ

テーブルで示すパラメーターは、ST レンチ戦略の 1 つが使用される場合に使用できます。複数の戦略の組み合わせがあります。パラメーターの一部は、特定の戦略に対してのみ利用可能であり、他の戦略では表示されないことがあります。

パラメーターのルールは自動的にチェックされます。違反が発生した場合、エラーインジケーター が、不正なパラメーターの横に表示されます。エラーインジケーターを選択すると、エラーの詳細情報が表示されます。

戦略間の切り替えにより、エラーインジケータが表示されることがあります。これは、選択された組み合わせが無効であることを示しており、修正する必要があります。

STwrench の詳細については、STレンチユーザーガイド（印刷物番号9836 4134 01）を参照してください。

ランダウン完了は、締め付けステップが開始する時点であるサイクル開始として定義される ST レンチ文書にあります。

ST レンチランダウンステップのパラメーター
パラメーター名 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
ランダウン速度 |  | 690 rpm
ランダウン完了トルク | ランダウン完了点の定義 | スマートヘッド最小ロード（通常、公称トルクの 5％）により変わります
ラチェット時間 |  | 5000 ms