# Configurare un gestore di licenze

Il gestore licenze Atlas Copco è collegato a un controller.

Attivare le impostazioni del protocollo sul controller:

1. Nella vista Home, accedere alla scheda Impostazioni e selezionare Connessioni del server nel riquadro di sinistra.

2. Nella finestra Gestore licenze Atlas Copco, configurare i seguenti parametri:

   Campo | Descrizione
   --- | ---
   On/Off | Attiva/disattiva la comunicazione con il gestore di licenze Atlas Copco.
   Host server | Indirizzo IP del server del gestore di licenze Atlas Copco
   Porta del server | Porta del server del gestore di licenze Atlas Copco