# Avvia utensile: 10028

Segnale attivo che avvia l'utensile (la modalità operativa predefinita è serraggio). Non appena il segnale si disattiva, l'utensile disattivo dev'essere fermato. Utilizzato in combinazione con il segnale Seleziona allentamento: 10029

Nome in SoftPLC: START_DRIVE_CONTINIOUS

Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | ---
Stato | Booleano | 1 | 1

## Dispositivi

- Fieldbus: TRUE

- Casella dell'indicatore: FALSE

- I/O interno: TRUE

- Pannello dell'operatore: TRUE

- Funzioni dello strumento: FALSE

- Selettore ST: FALSE

- Stacklight: TRUE

- Tag TLS: FALSE

- Espansore I/O: TRUE