# Kopplung eines drahtlosen Werkzeugs mit einer Steuerung

Die Kopplung eines Mechatronikschlüssels mit einem Controller erfolgt auf andere Weise als bei anderen Drahtloswerkzeugen und erfordert den Anschluss eines MWRKits an den Controller. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte den Produktanweisungen des Werkzeugs.

Vor Beginn des Kopplungsverfahren:

- Überprüfen Sie, ob virtuelle Stationen verfügbar sind.

- Überprüfen Sie, ob am Controller Bluetooth aktiviert ist.

- Achten Sie darauf, dass Kopplungsplätze vorhanden sind (6 für Bluetooth)

- Prüfen Sie, welche Funkfrequenz verwendet werden muss

- Prüfen Sie, wie das Werkzeug in den Kopplungsmodus geschaltet wird. Beachten Sie für die Kopplung von Werkzeugen die entsprechenden Dokumentationen und befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen.

- Schaffen Sie wenn möglich eine klare Sichtlinie zwischen dem Werkzeug und dem Controller.

- Stellen Sie sicher, dass keine anderen Werkzeuge gleichzeitig mit dem Controller gekoppelt werden

1. Aktivieren Sie Bluetooth am Controller. Rufen Sie dazu die Registerkarte Einstellungen auf, wählen auf der linken Seite Drahtlos aus und wechseln dann zum Fenster Bluetooth. Schieben Sie den Schalter Aktiviert auf Ein

2. Stellen Sie den Funkkanal ein, der mit dem drahtlosen Werkzeug verwendet werden soll: Rufen Sie in der Startansicht die Registerkarte Einstellungen auf, wählen auf der linken Seite Drahtlos aus und wechseln dann zum Fenster Bluetooth. Schieben Sie den Schalter Aktiviert auf Ein

3. Kehren Sie zum Startbildschirm zurück und wählen Sie die Registerkarte Werkzeug. Wählen Sie dann das Plus-Symbol oben rechts im Bildschirm aus, um die Kopplung zu starten.

4. Schalten Sie das Werkzeug in den Kopplungsmodus.

5. Wählen Sie im Dialogfeld Kopplung Bluetooth aus, um das Kopplungsverfahren zu starten.

6. Das Kopplungsverfahren wird mit einem der folgenden Ergebnisse beendet:

   - Kopplung erfolgreich: Das Werkzeug wurde unter Verwendung des ausgewählten Kanals mit dem Controller gekoppelt.

   - Kopplung fehlgeschlagen: Dies könnte einen der folgenden Gründe haben:

     - Während des Kopplungsverfahrens wurde kein Werkzeug gefunden. Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug sich in Reichweite und im Kopplungsmodus befindet. Wählen Sie dann Schließen und versuchen Sie es erneut.

     - Während des Kopplungsverfahrens wurde mehr als ein Werkzeug gefunden. Stellen Sie sicher, dass sich kein anderes Werkzeug im Kopplungsmodus befindet. Wählen Sie dann Schließen und versuchen Sie es erneut.

     - Kopplung wird bereits ausgeführt. Stellen Sie sicher, dass keine andere Person am Controller ein Kopplungsverfahren ausführt. Wählen Sie dann Schließen und versuchen Sie es erneut.

     - Kopplung fehlgeschlagen. Wählen Sie Schließen und versuchen Sie es erneut.