# Liste der NIO-Ergebnisse

Fehlermeldung | Beschreibung | GUI-Position
--- | --- | ---
Antriebsfehler | Interner Antriebsfehler oder Antriebsverlust erkannt. | N/A
Rehit | Versuch, eine bereits angezogene Schraube anzuziehen. | Schraubparameter (Bearbeiten) > Rehit-Erkennung
Softstart-Drehmoment über Maximum | Softstart-Drehmoment über der Höchstgrenze. | Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 1) Softstart > Drehmoment max.
Selbstschneide-Drehmoment über Maximum | Selbstschneide-Drehmoment über der Höchstgrenze. | Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 2) Selftap > Drehmoment max.
Selbstschneide-Drehmoment unter Minimum | Selbstschneide-Drehmoment unter der Mindestgrenze. | Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 2) Selftap > Drehmoment min.
Sicherheits-Drehmomentgrenze niedrig | Automatisch berechneter Drehmomentwert zur Sicherstellung eines korrekt montierten Drehmomentsensors. | N/A
Eindrehungs-Drehmoment über Maximum | Einschraubdrehmoment über der Höchstgrenze. | Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 2) Einschraub-Momentgrenzwerte > Drehmoment max.
Eindrehungswinkel über Maximum | Einschraubwinkel über der Höchstgrenze. | Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 2) Einschraub-Winkelgrenzwerte > Winkel max.
Eindrehen überschreitet das maximale Zeitlimit | Einschraubzeit über der Höchstgrenze. | Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 2) Einschraub-Winkelgrenzwerte > Zeit max.
Eindrehen unter dem minimalen Zeitlimit | Einschraubzeit unter der Mindestgrenze. | Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 2) Einschraub-Winkelgrenzwerte > Zeit min.
Eindrehungs-Drehmoment unter Minimum | Einschraubdrehmoment unter der Mindestgrenze. | Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 2) Einschraub-Momentgrenzwerte > Drehmoment min.
Eindrehungswinkel unter Minimum | Einschraubwinkel unter der Mindestgrenze. | Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 2) Einschraub-Winkelgrenzwerte > Winkel min.
Drehmoment finaler Schritt über Maximum | Drehmoment für letzte Stufe über der Höchstgrenze. | Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 3) Letzte Stufe > Drehmomentbegrenzer manuell > Drehmoment max.
Winkel finaler Schritt über Maximum | Winkel für letzte Stufe über der Höchstgrenze. | Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 3) Letzte Stufe > Winkel max.
Drehmoment finaler Schritt unter Minimum | Drehmoment für letzte Stufe unter der Mindestgrenze. | Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 3) Letzte Stufe > Drehmomentbegrenzer manuell > Drehmoment min.
Winkel finaler Schritt unter Minimum | Winkel für letzte Stufe unter der Mindestgrenze. | Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 3) Letzte Stufe > Winkel max.
Verschraubungszeit abgelaufen | Zeitlimit für Verschraubung überschritten. | [Mehrschritt] Schraubparameter (Bearbeiten )> Stufenabhängig [Andere Schraubprogramme]: fester Parameter auf 30 Sekunden eingestellt
Startknopf losgelassen | Der Startknopf am Werkzeug wurde losgelassen, bevor der Sollwert erreicht wurde. | [Mehrstufig]: Triggerfreigabe bevor Festzieh-Stufenziel erreicht wurde [Andere Schraubprogramme]: Triggerfreigabe bevor Festzieh-Stufe beendet wurde
Abgleiten | Die Stecknuss rutschte von der Mutter. | Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 3) Schraubparameter > Abrutscherkennungszeit
Sollwert vor Endstufe erreicht | Das Sollmoment wurde vor der letzten Stufe des Verschraubungsprogramms erreicht. | Solldrehmoment
Ansicht-Drehmoment unter Minimum | Drehmoment nach Anzeige unter der Mindestgrenze. | Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 2) Drehmoment nach Anzeige > Drehmoment min.
Ansicht-Drehmoment über Maximum | Drehmoment nach Anzeige über der Höchstgrenze. | Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 2) Drehmoment nach Anzeige > Drehmoment max.
Intervall Drehmoment nach Anzeige nicht erreicht | Intervall Drehmoment nach Anzeige nicht erreicht. | Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 2) Drehmoment nach Anzeige > Länge min. Drehmoment
Momentkompensationsintervall nicht erreicht | Momentkompensationsintervall-Winkel vor Einschraubende nicht erreicht. | Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 3) Drehmomentausgleich > Drehmoment-Kompensationspunkt
Werkzeugbewegung überschritten | Das Werkzeug wurde über die eingestellten Winkelgrenzwerte hinaus bewegt. | Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 1) TrueAngle-Ausgleich (Ein); Grenzwerte für Werkzeugbewegung > Positiv/Negativ
Stromüberwachungsfehler | Stromüberwachungsfehler. | Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 1) Stromüberwachung (Ein)
Letzter Schritt überschreitet das maximale Zeitlimit |  | [TurboTight] Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 3) Letzte Stufe > Zeit max.
Letzter Schritt unter dem Mindest-Zeitlimit |  | [TurboTight] Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 3) Letzte Stufe > Zeit min.
TurboTight Zeitlimit überschritten | TurboTight-Zeitlimit überschritten. | [TurboTight] Schraubparameter (Bearbeiten) > (Stufe 3) Letzte Stufe > Zeit max.
Anzugsüberwachung hoch | Nur Schraubenschlüssel. Entdeckten überschrittenen Festziehwert überwachen. | Schraubparameter (Bearbeiten) > Einschraub-Stufe (Stufe 2) Einschrauben abgeschlossen > Drehmoment beim abgeschlossenen Eindrehen
Kein Rest-Drehmoment | Nur Schraubenschlüssel. Restdrehmoment lag unter der Schwelle. | [TurboTight] + [TensorPulse] Anziehparameter (Bearbeiten) > (Stufe 3) > Anziehparameter > Korrelationsfaktor Restmoment
Zu hohe Drehzahl | Nur Schraubenschlüssel. Schraubschlüssel-Gyro konnte Winkel aufgrund der hohen Geschwindigkeit nicht messen. | N/A
Angehalten | Extern gestoppt, bevor das Ziel erreicht wurde. | [Multistep]: Extern gestoppt, bevor das Ziel der Verschraubungsstufe erreicht wurde [Andere Verschraubungsprogramme]: Extern gestoppt, bevor die Verschraubungsphase abgeschlossen wurde