# Programas de aperto

Selecionando o programa de aperto, você pode escolher o método de aplicação da força de fixação (ou pré-carga) à junta. Diferentes juntas requerem diferentes estratégias de como aplicar a força de fixação desejada e minimizar efeitos indesejados em serviço. O POWER FOCUS 8 pode armazenar até 1.000 programas de aperto.

- A estratégia TurboTight ativa a opção de utilizar a Programação manual ou o Quick prog - para mais informações, consulte o parágrafo TurboTight.

- As estratégias Quick step, Duas etapas e Três etapas possibilitam a escolha do aperto em relação a um Torque-alvo e a um Ângulo-alvo.

- A estratégia External result (Resultado externo) é usada quando apertos são indicados por um sinal digital externo - para mais informações, consulte o parágrafo Resultado externo.

Todas as estratégias de aperto exigem que você defina, pelo menos, o valor do Target torque (Torque-alvo) ou valor de Target angle (Ângulo-alvo).

Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Estratégia | Programas de aperto disponíveis. TurboTight: Nenhum comportamento de aperto adicional é utilizado como padrão. Somente os valores-alvo serão utilizados. Etapa rápida: Adiciona uma etapa de aperto inicial para reduzir a dispersão de pré-carga. Duas etapas: Adiciona uma pausa entre a primeira e a etapa final de aperto para compensar os efeitos de relaxamento de curto prazo. Três etapas: Aperta até um primeiro valor de torque definido, depois desaperta o parafuso e imediatamente ou o reaperta com o Torque-alvo ou o Ângulo-alvo. Chave - produção: Estratégias de aperto a ser usada com um ST Wrench. Chave - qualidade: Estratégia usada para testar a qualidade dos apertos realizados com um STwrench. Girar: Gira o fuso em uma velocidade e ângulo especificados. External result (Resultado externo): apresenta um resultado de aperto predeterminado em vez de um torque/ângulo medido. Multistep (Múltiplas Etapas): Estratégia de aperto que compreende múltiplas etapas configuráveis, com restrições e monitores. | TurboTight
Tipo de alvo | Define o tipo do valor-alvo na etapa final. Torque-alvo: O aperto tem por objetivo o valor-alvo especificado ao realizar a etapa final. Ângulo-alvo: O aperto tem por objetivo o valor-alvo especificado ao realizar a etapa final. |
Torque-alvo | Define o torque-alvo do aperto da etapa final. |
Ângulo-alvo | Define o ângulo-alvo do aperto da etapa final. |
Velocidade-alvo | Ativa a definição da velocidade da ferramenta para a etapa final manualmente ou a utilização da velocidade máxima padrão. Auto: Utiliza um valor calculado com base na Tool max speed (Velocidade máx. da ferramenta). Manual: Especifica a velocidade da ferramenta manualmente. | Auto
<Manual> | Velocidade da ferramenta durante o aperto ou durante a etapa final. |

Informações relevantes

- Aperto Turbo
- Limites do Torque-alvo

Nesta seção

- Aperto Turbo
- Etapa Rápida
- Duas Etapas
- Etapa Três
- Torquímetro STwrench
- Estratégias de Ferramentas de Pulso
- Girar
- Resultado externo
- Programa de Aperto e Validação de Relatórios de Erro
- Tabela de Compatibilidade da Ferramentas do Programa de Aperto