# Accesso al controller via LAN

1. Nella vista Home, accedere alla scheda Impostazioni e selezionare Rete nel riquadro di sinistra.

2. Nella finestra Porta Ethernet fabbrica, selezionare Modifica e quindi impostare Abilita su On per modificare le impostazioni Ethernet.

Collegare il cavo di rete alla porta Factory Ethernet e specificare manualmente le informazioni richieste o, se disponibili, usare le informazioni fornite dal server DHCP. Le informazioni richieste sono:

- Indirizzo IP

- Maschera di sottorete

- Gateway

Queste informazioni sono fornite dall'amministratore del sistema locale.

Usando l'opzione manuale, sono disponibili alcune impostazioni opzionali per l'uso dei server DNS.