# Kalibrácia nástroja

Hodnota kalibrácie, ktorá sa používa pre nástroj, sa vypočíta na základe nameraných hodnôt uťahovacieho momentu z ovládača a referenčného snímača točivého momentu prostredníctvom nižšie uvedenej rovnice:

Nová hodnota kalibrácie = Stará hodnota kalibrácie × Priemer (referenčné hodnoty / hodnoty ovládača)

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nástroj a vyberte nástroj, ktorý sa má kalibrovať. Potom prejdite do okna Kalibrácia.

2. Všimnite si starú hodnotu kalibrácie, ktorú nájdete v textovom poli Hodnota kalibrácie.

   Ak sa kalibračná hodnota upraví o viac ako 10 %, zobrazí sa výzva na potvrdenie, pretože zmena môže výrazne ovplyvniť presnosť a výkon systému.

3. Vykonajte aspoň tri uťahovania a použite namerané hodnoty uťahovacieho momentu z ovládača a referenčného snímača(ACTA alebo podobné) na vypočítanie priemernej hodnoty uťahovacieho momentu.

4. Vypočítajte si novú hodnotu kalibrácie použitím rovnice Nová hodnota kalibrácie.

5. Uložte novú hodnotu kalibrácie v pamäti nástroja tak, že zadáte vypočítanú hodnotu do textového poľa Hodnota kalibrácie a vyberiete Použiť.

Po dokončení kalibrácie vykonajte upevnenie a overte, či sú nové hodnoty správne.