# Controllo TAG

La funzione Controllo TAG abilita il controllo TAG sull'utensile. Quando il controllo TAG è abilitato su POWER FOCUS 8 e STwrench, l'utensile si blocca se il TAG fornito con il programma non è uguale a quello inserito in STwrench smartHEAD.

Il numero TAG viene specificato in modo diverso a seconda dell'attività di lavoro.

In caso di Strategie di serraggio generiche, il numero TAG viene specificato nel Programma di serraggio.

In caso di Strategia di serraggio multistep, il numero TAG dipende da ciò che viene selezionato nel menu Sorgenti/sequenza lotto.

- Se viene eseguito Serraggio origine (Origini > Serraggio > Serraggio origine > Modalità selettore, conferma), il numero TAG viene specificato nella finestra Bussola.

- Se viene eseguito Sequenza lotto (Sequenza lotto > Libreria sequenze> Sequenza> Configurazione lotto, modifica), il numero TAG è il numero identificativo.

- Se viene eseguito Lotto sorgente (Sorgenti > Sequenza lotto > Lotto sorgente), il numero TAG è specificato in Sequenza lotto come indicato nella sezione qui sopra.

In caso di Sequenza lotto e Lotto sorgente, impostare Ordine libero in Sequenza lotto suNo.

Il controllo TAG è disponibile solo per STwrench.

Opzioni di controllo TAG | Descrizione
--- | ---
Off | L'utensile non si blocca, indipendentemente dal TAG inserito.
On | L'utensile viene bloccato se il numero TAG non è uguale quello specificato nella configurazione della strategia di serraggio.