# すべてのコントローラー情報のエクスポート

1. ホームビューで、[コントローラー]タブに移動し、次に左側のペインで[エクスポート/インポート]を選択します。

2. [エクスポート]ウィンドウに移動し、省略記号アイコンを選択してから、ポップアップウィンドウで[すべてのコントローラー情報]を選択します。

3. [エクスポート]ウィンドウで、[エクスポート]を選択します。
   エクスポートプロセスの最後に、エクスポートポップアップウィンドウにより、エクスポートが完了したことを確認します。
   PF/IXBExport_<IAM 名>_<日時>.tar.gz ファイルが自動的にダウンロードされます。

すべてのコントローラー情報をエクスポートする場合、コントローラー構成、締め付けプログラム、設定、結果、およびイベントは、さらに処理するためにエクスポートされます。エクスポートの一部は、ケーブルツールと接続されたワイヤレスツールの両方から実行されます。

エクスポートに含まれるすべてのデータは、ファイル「PFExport_<IAM 名>_<日時 (表示される下位の値は秒)>.tar.gz」に保存されます。これには、次のファイルとディレクトリが含まれます：

- "PFExport_<datetime>_Results.csv": 利用可能なすべての結果。

  結果はCSV形式のテキストファイルでエクスポートされます。最新の実行結果は、最初のCSVファイルです。

  締め付けと緩めについて、次の結果情報をエクスポートすることができます：

結果情報 | 締め付けプログラム | マルチステッププログラム | 同期締め付け
--- | --- | --- | ---
識別番号 | - | - | X
締め付けのタイプ | X | X | X
仮想ステーション名 | X | X | X
VIN（識別子文字列） | X | X | X
日時 | X | X | X
独自のツール識別子 | X | X | -
バッチシーケンス名 | X | X | -
バッチシーケンスカウンタ | X | X | -
バッチカウント | X | X | -
ボルト名 | - | - | X
合計ステータス | - | - | X
総ステータス情報 | - | - | X
ステータス | X | X | X
ステータス情報 | X | X | X
モード名 | - | - | X
締め付けプログラム/マルチステップ名 | X | X | X
停止エラー | - | X | X
エラー | - | X | X
失敗ステップ | - | X | X
チャネル | - | - | X
目標トルク (Nm) | X | X | -
最終トルク (Nm) | X | X | X
目標角度(度) | X | X | -
開始最終角度 (Nm) | X | X | X
最終角度(度) | X | X | X
ランダウン角度(度) | X | - | -
残留トルクの相関係数 | X | X | -
経過時間 (s) | - | X | X
角度下限（度） | X | X | X
角度上限（度） | X | X | X
トルク下限 (Nm) | X | X | X
トルク上限 (Nm) | X | X | X
パルス数 | X | - | -
シャットオフ時の電流 (A) | X | X | X
TrueAngle補正（度） | X | X | -
ランダウン完了までの時間 (ms) | X | - | -
最終トルクまでの時間 (ms) | X | - | -
ターゲットテキスト | X | X | -
ステップデータ | - | X | X
セルフタップトルク | X | X | X
プリべリングトルク | X | X | X
ランダウン角度トリガー | X | X | X

フィールドの区切り文字と数値の形式は、言語設定によって異なります：

言語 | 日付/時刻 | フィールド区切り記号 | 数値形式
--- | --- | --- | ---
英語（en_US） | MM/dd/yyyy hh:mm:ss | , | 123.456
チェコ語（cs） | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
ドイツ語（de_DE） | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
スペイン語（es_ES） | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
フランス語（fr_FR） | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
韓国語（ko_KR） | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | , | 123.456
イタリア語（it_IT） | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
日本語（ja_JP） | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456
ポルトガル語（pt_BR） | Dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
ロシア語（ru_RU） | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
スウェーデン語（sv_SE） | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123,456
中国語（zh_CN） | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456

同期締め付けの場合、利用可能なすべての結果は「PFExport_<日時>_Results.csv.zip」という名前のファイルにあります。

- "PFExport_<datetime>_Events.csv": 利用可能なすべてのイベント。

  次のイベント情報は、CSV形式のテキストファイルでエクスポートされます。

  - 重要度

  - 日付

  - 時間

  - コード

  - 説明

  - イベントをトリガーした仮想ステーション (PF8-ハンドヘルド専用にエクスポート)

  - キャリア（同期締め付け専用にエクスポート）

  - チャンネル（同期締め付け専用にエクスポート）

- 「/settings」 - 設定と構成 (インポートで使用)

フィールドバスでエクスポートされた設定と構成の場合：

- 一般的なフィールドバス構成（IPアドレスを含む）

- フィールドバス構成

- フィールドバスマッピング（ProcessDataFrameへの仮想ステーションマッピング）

- "jsonConfigurations.zip": マルチステップの締め付けおよび緩めプログラムは、.json ファイルとしてエクスポートされます（MID2500で使用）

- "atlas_sys_d.zip": ドライブアプリケーションからのログファイル

- "atlas_sys_i.zip": ITアプリケーションからのログファイルアトラスコプコの担当者のみが読み取りできます。

- "atlas_protocol_log.zip": 外部プロトコルアダプタからのログファイル

- “ExportInfo.txt”：AMとコントローラーに関する情報を含むテキストドキュメント

- "atlas_plc.zip": PLC 構成

- “licenseInformation.zip”: ライセンス情報とシステム機能